1-) Taşlama makinasının hareketli ve döner aksamlarını kapatan tüm kapaklar takılı vaziyette iken iş ekipmanını çalıştırabilirsiniz. Bakım onarım veya başka bir sebepten ötürü koruyucu kapaklar açık vaziyette iken çalışılması yasaktır. Koruyucu kapağı takmayarak iş sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye düşürmeyiniz. Eğer koruyucu kapak bulamıyor veya takamıyor iseniz işveren vekiliniz bilgi veriniz.

2-) Operasyon sırasında oluşabilecek bir yangın ihtimaline karşı önceden en yakın yangın söndürme tüpünün yerini öğreniniz. Yangın oluşması durumunda makinanın yakınında bulunan uygun yangın söndürme tüpü ile söndürme işlemini yapınız. Mümkünse söndürme işlemini iş ekipmanının elektriğini kestikten sonra yapınız.

3-) İş ekipmanında oluşan her türlü arızayı işveren vekiline bildiriniz. Bakım onarım konusunda mesleki yeterliliğiniz yok ise bakım onarım işi yapmayınız. İş ekipmanını arızalı bir şekilde kullanmaya devam etmeyiniz. Bakım onarım konusunda mesleki yeterliliğe sahip veya üretici firma ile iletişime geçiniz.

4-) İş ekipmanın bağlı olduğu elektrik panosuna acil durdurma sebebi haricinde hiçbir şekilde müdahale etmeyiniz. İş ekipmanın elektrik kablo ve tesisatına zarar vermeyiniz. Elektrik kablolarında hasar olması durumunda durumu işveren vekiline bildiriniz. Elektrik konusunda mesleki yeterliliğe sahip kişiler hariç elektrik tesisatına müdahale yasaktır. Elektrik panolarının önüne malzeme istiflemeyiniz.

5-) İş ekipmanı ile çalışırken tüm dikkatinizi iş ekipmanına veriniz. Bir başka kişinin makineyi kurcalamasına veya kontrolsüz müdahalesine izin vermeyiniz.

6-) İş ekipmanı ile çalışırken cep telefonu ve benzeri başka elektronik cihazı kullanmayınız. Dikkatinizi iş ekipmanına ve operasyona veriniz.

7-) Yapacağınız her türlü iş için uygun iş ekipmanını kullanınız. İş ekipmanını amacı dışında kullanımı yasaktır.

8-) Taşlama makinası ile ağaç, odun vb. yanıcı katı maddeleri taşlamayınız.

9-) Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde taşlama yapmayınız. Bu malzemeleri uzaklaştırdıktan sonra taşlama yapınız.

10-) İş gözlüğü, çelik burunlu iş ayakkabısı, kulaklık, uygun iş elbisesi ve FFP2 maske kullanarak taşlama yapınız.

11-) Hasarlı, yıpranmış taşlama diski kullanmayınız. Her kullanım öncesi aşındırma diskleri gibi aksesuarlarda talaş ve çatlak kontrolü yapınız.

12-) Taşlama hızı nominal hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve fırlayabilir. Uygun devirde çalıştırınız.

13-) Taşlama diskinin ön tarafıyla taşlama yapınız. Sağını veya solundan taşlama yapmayınız.

14-) Taşlama işlemine başlamadan önce şeffaf siperliği uygun şekilde ayarlayınız. Daha sonra taşlama işlemine başlayınız.