**GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA TALİMATI**

1. İş elbiseni giy, kaynak yaparken kaynakçı gözlüğü, maskesi ve önlüğü gibi koruyucu malzemeyi kullanarak vücudunun herhangi bir yerinin zarar görmemesini sağla.

2. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde gaz altı kaynağı yapma.

3. Gaz altı kaynak makinasının bağlantılarını ve prizlerini kontrol et.

4. Gaz altı kaynak makinası su ve fan soğutmalı olduğu için su miktarını devamlı kontrol et.

5. Kaynağın sağlıklı olabilmesi için torç temizliğine dikkat et.

6. Makinaya ve kaynağa uygun tel ve tüp kullan.

7. Torç bas ve çalıştır.

8. Kaynak işlemi sırasında dökülen sıcak parçaların kendine ve başkalarına zarar vermemesi ve yangına sebep olmaması için dikkatli ol.

9. Malzemenin ve kendi duruşunu sürekli kontrol et.

10. Günlük ve haftalık bakımları makinayı şebekeden ayırarak elektriği kestikten sonra yap.

11. Taşıma sırasında 45˚ açı ile yatırarak araba kullan.

NOT: Kaynak makinasının çalışmasında bir dengesizlik veya arıza gördüğün anda amirine haber ver.