**GEZER VİNÇ KULLANIM VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**

1. Mobil vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.

2. Vinçlerin 3 aylık periyodik kontrolleri olmadan çalışma yapması kesinlikle yasaktır.

3. Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmemelidir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmemeli, vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmamalıdır.

4. Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandası kontrol edilmelidir.

5. Ağır yükler kaldırılmadan önce yükün ağırlığı öğrenilmeli, vinç halatları kontrol edilmeli; deforme ve kopukluk varsa halat değiştirilecek ve halat donanımı yük kapasitesine göre ayarlanmalıdır.

6. Vinç operatörü yükün güvenilir şekilde bağlandığını, uygun sapanın kullanıldığını kontrol edecek, uygunsuzluk tespit ettiğinde yükü kaldırmamalıdır.

7. Çalışmalar sırasında yalnızca işaretçiden gelen komutlara uyulmalıdır. Ancak her kim olursa olsun DUR komutuna uyulmalıdır.

8. Vinç ile çalışırken aynı anda iki kancayı kullanmak, askıda yük varken fren ayarı yapmak, kabini aniden döndürmek, kanca ile malzeme çektirmek kesinlikle yasaktır.

9. Vinç ile kaldırma işlemlerine başlamadan önce vincin çalışacağı yer ve zemin kontrol edilmelidir.

10. Malzeme sepeti veya başka bir şekilde insan taşınması yasaktır.

11. Vincin yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olmalıdır

12. Vinç çalışma bölgesinde etkin aydınlatma yapılmalıdır.

13. Vinç hareket halindeyken bakım ve yağlama yapılmamalıdır.

14. Vincin limit şalterleri (switcler) kesinlikle el ile kontrole (manuel) alınmamalıdır.

15. Operatörler işaretçiyi görmediklerinde stopa geçmeli, anlaşılmayan işarette hareket durdurulmamalıdır.

16. Yükü önce az bir miktar kaldırın, güvenli olduğuna karar verdikten sonra kaldırmaya devam edilmelidir.

17. Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği takdirde ilk amirine haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır.